Мнемосхема 470х610 и настенное крепление прямое.

Представляет собой схему движения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры:** | **Характеристики:** |
| Габариты схемы, мм | 470х610х3 |
| Габариты основания, мм | 570х710х6 |
| Материал схемы | ПВХ-пластик или аналог |
| Материал основания | Оргстекло или аналог |
| Вес, кг | не более 3,7 |
| Цвет | в соответствии с ГОСТ, или по заказу |
| Тактильный рельеф | Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или аналог |
| Исполнение | Настенное |
| Крепеж | Дистанционный держатель |
| Отступление от стены, мм | не более 25 |